# Une image contenant texte, capture d’écran, Police, conception  Description générée automatiquementDEPLOT DE DEPART AVEC STARTER REGLABLE

# **REF.FPLOTSTAR**

# Fabrication **SEVA®Piscine**

Photo non contractuelle

# Embase inox 316 L

* Dessus de plot avec plateau arrière réglable
* Anti dérapant sur dessus plot (plusieurs coloris au choix)
* Numérotation sur 4 faces
* Barre de départ en U
* Adaptation facile sur margelle
* Dimensions ± 720x520mm
* Hauteur 400mm



Spécialement conçu pour les piscines collectives, le plot de départ avec starter réglable s’adapte parfaitement à votre bassin.

Le corps est entièrement en INOX 316 L

Le dessus de plot ainsi que le starter est recouvert d’un anti dérapant très résistant

Les chiffres ont une hauteur de 150mm pour celui placé sous la barre de départ et de 200mm pour ceux placés sur les 3 faces

La barre de départ dos est en U

Un traitement électrolytique et un décapage sont effectués sur toutes les parties en INOX

permettant ainsi une plus grande résistance aux émanations de chlore .